## 附件：

**保亭县人民医院血透中心遮雨连廊采购项目市场询价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **长（米）** | **宽（米）** | **弧度** | **工程量（平方米）** | **单 价** |
| 1 | 血透中心遮雨连廊 | 项 | 6.50  | 5.40  | 1.95  | 37.05  |  |
| 报价合计金额（大写）： 元整 ， （小写： 元） |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位： （盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2024年9月 日

**工程参数要求**

1. 立柱156\*87\*2.4（3.7）
2. 主梁110\*60\*2（2.5）
3. 副骨架50\*40\*1.0（1.9）
4. 深灰色有机玻璃2mm
5. 边骨68\*60\*1.0（3.3）
6. 水管40\*0.8
7. 水槽70\*69\*0.8（1.6）
8. 上压条40\*4.3\*1.0
9. 下压条40\*10\*1.0（1.5）
10. 骨架需为优质铝材。

**其他要求**

1. 包工包料含税，质保1年，工程质保期为一年
2. 型材颜色为灰色