## 附件：

## 保亭黎族苗族自治县人民医院

## （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

## 检验设备维保项目市场询价清单

## 一、设备维保清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检验设备维保清单** | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **型号** | **系列号** | **数量** | **维保年限** | **单价** |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞 | BS-2000 | BG5-9A000072 | 1 | 壹年 |  |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 深圳迈瑞 | BS-860 | BB9-11000790 | 1 | 壹年 |  |
| 3 | 全自动化学发光分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-2000i | YB-63000554 | 1 | 壹年 |  |
| 4 | 全自动血球分析仪 | 深圳迈瑞 | BC-6000Plus | TX-98000447 | 1 | 壹年 |  |
| 5 | 全自动血球分析仪 | 深圳迈瑞 | BC-5180CRP | SU-11006752 | 1 | 壹年 |  |
| **合计总额（元）** | | 元整 | | |  | | |

以上报价含税

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

电 话：

日 期：2025年 月 日

## 二、服务参数要求

1、保修期内机器维修所需更换零配件费用、工时费、差旅费等所有因维修服务所产生的费用均包含在投标人投标文件的报价内。

2、保修期内每季度进行一次定期保养，保证机器处于良好的状态，包括机器清洁、性能测试、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救维护，和确保系统能按照原厂家的产品规格运行的维护。

3、保修期内每台设备均要进行校准并出具校准报告。

4、维保方应严格按照原厂家的标准进行设备测试和维护保养，每次巡检、保养和维修后提供符合安全标准的服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养维修历史记录：包括远程诊断报告，安全测试报告，工作单等。

5、保修期内，维修中所更换的备件应为原厂生产，符合国家质量检测标准，并且是全新、未曾使用过的部件。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规，并需提供出厂合格证明等资料。

6、保修期内，上门服务的工程师均要经过厂家培训并获得厂家颁发的相应机型资质。

7、保修期内除用户因素外，必须确保设备的开机率≥98％（按全年365天计算），即每年因故障停机不超过8天(一年365天)，维修率达100%。

8、提供不限次数的叫修服务和24小时维修服务热线电话，接到叫修电话后在24小时内响应上门维修。