## 附件

## 保亭黎族苗族自治县人民医院

## （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

眼科电脑非接触眼压计采购项目（第二次）价格比选报价清单

一、设备采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| 眼科电脑非接触眼压计 | 国产 | 台 | 1 |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： | | | | |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人： 身份证号：

## 电 话： 日 期：2025年 月 日

**二、设备参数要求**

**眼科电脑非接触眼压计**

1. 测量范围：OmmHg至60 nmHg(1mmHg精度)

2. 分辨率：≤1mmHg

3. 测量模式：1-30mmHg/1-60 nmHg

4. 工作距离：11MM

5. 自动检测和显示左右眼：R/L(眼别)

6. ▲具有IOL(人工晶状体)模式：可测量人工晶体眼患者。

7. ▲可输入角膜厚度，自动优化校正眼压值

8. 测量方法：通过操纵杆进行测量，有自动/手动两种测量模式

9. 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到

小数点后一位

1. 固视目标：内置式绿色固视指示灯或闪烁指示灯

11. ▲测量气流量：具备自动软气流回溯控制功能，气流量小，对病人眼睛无伤

害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

12. 对焦：一个对位光点和对焦显示

13. 具备可调式安全锁

14. 下巴托：可电动升降

15. ▲内置软件，可根据患者眼睛情况自动选择喷气量

16. 打印机：内置式热敏打印机，带自动切纸功能

17. 工作电压：电源：AC100~240V,50Hz±1Hz

18. ▲显示器：8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏

19. 数据传输终端：USB,RS232,LAN端口，局域网

20. 开放接口，可与医院信息系统连接

**配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 电脑非接触眼压计主机 | 1台 |
| 2 | 打印纸 | 3本 |
| 3 | 颌托纸 | 1本 |
| 4 | 说明书 | 1本 |
| 5 | 电动升降台 | 1台 |
| 6 | 防尘罩 | 1个 |