## **附件：联影CT维保询价采购清单**

**一、询价清单**

|  |
| --- |
| **高端多层螺旋CT系统维保清单** |
| **序号** | **设备名称** | **生产厂家** | **型号** | **数量** | **维保年限** | **预算总额（元）** |
| 1 | 高端多层螺旋CT系统 | 上海联影 | uCT 780 | 1 | 三年 | 2200000 |

**二、服务参数要求**

1、保修期内机器维修所需更换零配件费用、工时费、差旅费等所有因维修服务所产生的费用均包含在投标人投标文件的报价内。

2、保修范围包含球管、高压发生器、探测器等配件（除第三方产品外），球管更换不限扫描秒次，无限次人工。

3、保修期内每半年进行一次定期保养，保证机器处于良好的状态，包括机器深度清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救维护，和确保系统能按照原厂家的产品规格运行的维护。保养完成后提供设备规范使用培训。

4、维保方应严格按照原厂家的标准进行设备测试和维护保养，每次巡检、保养和维修后提供符合安全标准的服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养维修历史记录：包括远程诊断报告，安全测试报告，工作单等。

5、保修期内，维修中所更换的备件应为原厂生产及原装进口，符合国家质量检测标准，并且是全新、未曾使用过的部件。备件的采购渠道必须符合国家相关法律法规，并需提供出厂合格证明等资料。

6、保修期内除用户因素外，必须确保设备的开机率≥95％（按全年365天计算），即每年因故障停机不超过18天(一年365天)，维修率达100%。

7、提供不限次数的叫修服务和24小时维修服务热线电话，接到叫修电话后工程师在24小时内响应上门维修，备件72小时内到达现场。

8、付款方式：分期付款，先服务，后付费。每年支付合同金额的三分之一，第二年、第三年以此类推。