## 附件：

## **保亭黎族苗族自治县人民医院（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）创伤中心设备一批项目市场询价清单**

## **设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** | **金额** | **备注** |
| 1 | 病人转运车 | 国产 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 医用固定带（骨盆固定带） | 国产 | 条 | 30 |  |  |  |
| 3 | 医用外固定支具（颈托） | 国产 | 副 | 100 |  |  |  |
| 4 | 骨科外固定夹板（下肢大夹板） | 国产 | 套 | 100 |  |  |  |
| 5 | 胫腓骨夹板（小腿短夹板） | 国产 | 套 | 50 |  |  |  |
| 合计： | | | | | | 元 | |

以上报价含税

## 报价单位： 联 系 人：

## 身份证号： 电 话：

## 日 期：2025年 01 月 日

**二、设备参数要求**

**一、病人转运车**

1、功能：背部升降0-80度角，※整体升降450-840MM。

2、规格（mm)：1930\*640\*450/840，床面：长1900\*宽610MM

3、材质：车体架为冷轧碳素钢表面抗菌粉体喷涂，床板面及护栏为进口高强度ABS材料一体成型。床车的外形应整齐，无披锋毛刺、凹凸不平和焊渣疤痕；喷涂件外表面色泽应均匀，整洁，无脱落、疤痕和明显的修补痕迹；床体架焊接均匀。

4、床体承载重量：≥200kg

5、车床配置输液液架1支及配有对应输液架插孔座，输液架；高度调节范围为850 ~ 1500mm，双挂钩可挂多种药水瓶袋。

6、车床两侧配PP护栏，ABS材质一体成型。气压弹簧结构设计，方便护栏的收放操作。若需升高，将护栏抬起到最高位后会自动锁住，若要降下,轻轻拉起护栏开关，既可将护栏放下

7、床体的升降通过一组进口摇杆系统实现，顺时针方向摇起车体，逆时针方向摇动降低车体高度;背部升降通过可控式气压弹簧，操作轻松自如，可根据需要随时调节患者背部体位。有明确的箭头指示使用者进行操作。

8、床底面整体离地距离195mm以上，便于卫生清洁。

9、床体配带氧气瓶架及锁紧开关。

10、车体配4个进口豪华6寸中控刹车脚轮，结实耐用无噪音。配有中央导向轮，可助医护人员轻松推动车体前进不变向。

11、随车配置的床垫带双提手设计，方便抢救病人时过床。

12、配置清单：伸缩输液杆一支，床垫一张，氧气瓶座一个。

**二、医用固定带（骨盆固定带）**

1、长\*宽/约18\*202片18\*202片18\*202片

可重复使用。医用固定带由丝光棉复合布、人造革、针织布、松紧带、海绵、粘扣、铝板、塑料板、木板、固定环、网眼布、尼龙带加工制成；

2、医用固定带缝合牢固、表面光洁、平整、面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀

3、缝边要顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边.垫料应铺衬均匀

4、钢板、铆钉等部件表面光滑、洁净、无毛刺

5、静载荷：正常状态承受10kg重物，历时6h,各部恒小得出现开线和断裂现象

**三、医用外固定支具（颈托）**

1、用于骨折或软组织损伤的外固定

2、由高分子泡沫板、塑料板、塑料支架、铝合金支架、不锈钢支架、铁片、铆钉、海绵衬垫、织带、粘扣、针织布、海绵、铁环、尼龙扣、握力球、支撑垫、硅胶垫、弹力布、PU革、珍珠棉、松紧带加工制成

**四、骨科外固定夹板（下肢大夹板）**

1、用于骨折或软组织等损伤的外固定

2、采用木板、毛毡、海绵、粘扣、针织布、高分子泡沫、塑料、铆钉、铝合金板、铝板制成

1. **胫腓骨夹板（小腿短夹板）**

1、用于骨折或软组织等损伤的外固定

2、采用木板、毛毡、海绵、粘扣、针织布、高分子泡沫、塑料、铆钉、铝合金板、铝板制成