## 附件：

## **保亭黎族苗族自治县人民医院**

## **（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）**

## 消防防火分隔、防排烟及消火栓喷淋系统整改**项目**

## **市场询价清单**

## 一、防火分隔设施系统整改设备材料清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价(元)** | **备注** |
| 防火卷帘门底护板 | 樘 | 30 |  |  | 门诊楼二层12樘、三层9樘、四层9樘，位置均为走廊靠天井侧 |
| 防火卷帘门底护板安装施工 | 樘 | 30 |  |  | 含辅材、器械等 |
| 防火卷帘控制按钮 | 台 | 9 |  |  | 含安装 |
| 防火卷帘门维修及帘布导轨调整施工 | 樘 | 20 |  |  | 含材料、辅材、器械等 |
| 防火卷帘门帘布及横担修补施工 | 樘 | 4 |  |  | 含材料、辅材、器械等 |
| 2\*1.5mm²双绞信号线 | 米 | 350 |  |  |  |
| 防火卷帘门联动功能排查维修调试施工 | 樘 | 18 |  |  | 含线路线管敷设、检查维修、更换安装、辅材、器械等 |
| 防火卷帘门控制箱维修施工 | 台 | 5 |  |  |  |
| 防火卷帘门控制箱 | 台 | 4 |  |  | 含安装、辅材、器械等 |
| 防火卷帘门电机维修施工 | 台 | 2 |  |  | 含材料、辅材、器械等 |
| 防火卷帘门电机 | 台 | 1 |  |  | 含安装 |
| 二、防排烟系统及消火栓水喷淋系统整改设备材料清单 |
| **名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价(元)** | **备注** |
| 楼顶试验栓改造施工（新增16kg试验栓压力表） | 台 | 1 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 湿式报警阀警力警铃管路改造施工 | 组 | 1 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 5.5KW消防排烟风机 | 台 | 4 |  |  | 住院楼 |
| 5.5KW消防排烟风机安装施工(含接口改造) | 台 | 4 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 5.5KW消防排烟风机检修施工 | 台 | 4 |  |  | 门诊楼 |
| 800\*800防雨百叶 | 个 | 8 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 防火软接 | 条 | 8 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 排烟风管镀锌板（共板冲孔） | m² | 56 |  |  |  |
| 排烟风管安装施工 | m² | 56 |  |  | 含辅材、器械等 |
| 600\*400排烟口调节阀 | 扇 | 32 |  |  |  |
| 风管支架 | 只 | 14 |  |  |  |
| 远控执行结构 | 台 | 32 |  |  |  |
| 排烟口调节阀安装施工 | 扇 | 32 |  |  |  |
| 吊顶破除及恢复施工 | 处 | 32 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 楼层排烟风管检修施工 | 层 | 8 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 5.5KW排烟风机控制箱 | 台 | 4 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 6mm²铜芯导线 | 米 | 85 |  |  |  |
| 2\*1.5mm²反馈信号线 | 米 | 680 |  |  |  |
| DN20镀锌线管 | 米 | 165 |  |  |  |
| 排烟风机电源及反馈线路敷设施工 | 米 | 765 |  |  | 含辅材、器械等 |
| 门诊楼排烟风机控制箱维修施工 | 台 | 4 |  |  | 含材料、人工、辅材、器械等 |
| 管理措施、文明施工费 | / | 1 |  |  |  |
| **合计金额（元）** |  |  |

以上报价含税及包含产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

## 电 话：

## 日 期：2025年 月 日