## 附件

## 保亭黎族苗族自治县人民医院

## （保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

## 消防系统设施设备维保托管服务项目（第二次）市场询价清单

## 一、维保项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部 位 | 维 保 内 容 及 要 求 | 周 期 |
| 探测器 | 测试动作及确认灯显示 | 每月 |
| 备用电源 | 充放电及自动切换 | 每月 |
| 室内消火栓 | 按钮、自动起动 | 每月 |
| 火灾事故广播 | 正常播放 | 每月 |
| 火灾事故照明 | 正常工作 | 每月 |
| 疏散指示 | 正常工作 | 每月 |
| 消防电梯 | 强制停于首层 | 每月 |
| 消防通讯 | 正常工作 | 每月 |
| 非消防电源 | 强制毁断试验 | 每月 |
| 水源 | 测试供水能力 | 每月 |
| 蓄水池、高位水箱 | 检测水位及消防设备水不被它用的措施 | 每月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压、水位 | 每月 |
| 储水设备 | 检查结构材料 | 每月 |
| 电动消防水泵 | 启动试运转 | 每月 |
| 水源控制阀、报警控制装置 | 完好状况及开闭位置 | 每月 |
| 系统所有控制阀门、电磁阀 | 检查铅封、锁链完好状况 | 每月 |
| 室外阀门井中控制阀门 | 检查开启状况 | 每月 |
| 水泵接合器 | 检查开启状况 | 每月 |
| 控制台 | 操作台功能测试 | 每月 |
| 消防隔离帘 | 启动试运转 | 每月 |
| 消防门 | 完好状况及开闭位置 | 每月 |
| 合计金额：大写： 元整 ，（小写） 元 |

注：上表为日常维护内容一览表，但并不仅限于以上内容，消防系统的一切设备的维修保养均在本次维保托管范围之内。以上报价含税及包含维保期内服务过程中可能产生的其他费用。

二、质量技术标准

消防维保托管单位提供的服务有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准。每季度提供相关设施设备等参数检测报告，确保设备平稳运行。

三、服务期限

 服务期限为叁年，合同一年一签

四、维保费支付方式

双方签署合同生效后，每季度根据服务质量进行考核支付相关维保费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：

身份证号：

## 电 话：

## 日 期：2025年 月 日