## 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

过氧化氢低温等离子体灭菌器维修项目（第二次）

市场询价清单

一、设备维修报价单

|  |
| --- |
| 过氧化氢低温等离子体灭菌器维修清单 |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 |  更换配件维保年限 | 总额（元） |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 山东新华 | PS-100X型 | 1 | 1年 |  |
| 合计金额（元） | 大写： 小写： |

以上报价含税及包含产品质保期内更换零配件费用、人工、辅料及运输安装费等所有因维修服务所产生的费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人： 身份证号：

电 话： 日 期：2025年 月 日

**二、服务参数要求**

1、过氧化氢低温等离子体灭菌器的射频电源故障已无法正常使用，维修需更换射频电源。

2、提供质量保证书。

3、维修公司在海南省内须有驻点工程师。

4、中标后公司需能在一周内维修好后正常使用。

5、对所更换的配件保修期12个月（人为损坏及不可抗拒的自然因素除外）。